**正本**

**鼓楼区人工智能产业加速中心公共服务平台项目LED 显示屏询价采购**

**报价文件**

 **报价人名称 （盖章）：**

 **日 期 ：**

**目 录**

第一章 报 价 书 1

第二章 鼓楼区人工智能产业加速中心公共服务平台项目

LED 显示屏采购一览表 2

第三章 承诺书 4

第四章 相关证明材料 5

1、企业法定代表人身份证复印件 6

2、法人营业执照（副本）复印件 7

3、其他相关材料 8

1. **报价书**

致：福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司

根据贵方鼓楼区人工智能产业加速中心公共服务平台项目LED 显示屏采购需求，本公司决定作为报价人参与报价，并提交下述报价文件：

1、服务报价一览表；

2、承诺书；

3、企业法定代表人身份证复印件；

4、法人营业执照（副本）复印件；

5、其他相关材料。

 报价人宣布同意如下：

1.报价人已详细阅知采购人询价文件，将自行承担因对询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 2.报价人保证遵守询价文件的全部要求，所提交的材料均为真实、准确、完整。

3.本报价文件自报价日起报价有效期为3个月。

联系人： 联系电话：

 法定代表人签章：

 报价人(全称并加盖公章)：

 日 期： 年 月 日

**第二章** **鼓楼区人工智能产业加速中心公共服务平台项目LED 显示屏采购报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED 显示屏 | 1、单平方屏幕尺寸：≥100cm\*100cm。 2、单元板分辨率≥256\*128=32768Dots，单平方屏幕分 辨率：≥800\*800。 3、亮度≥600cd/㎡，水平视角/垂直视角≥170° /170°。 4、像数点间距≤1.25mm。 5、含配套电源、接收卡。 6、刷新频率≥3840Hz 。 | 12 | ㎡ |
| 2 | 专业主控 | 1、支持最大≥1920\*1200@60Hz 输入分辨率。 2、支持最大带载≥780 万像素，≥12 路千兆网口输出。 3、支持≥4 路信号输入：≥3 路 HDMI，≥1 路 DVI。 4、支持≥1 路独立音频输入，≥1 路独立音频输出。 5、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。 6、支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器 间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。 7、不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复 出厂标准设置。 | 1 | 台 |
| 3 | 发送卡 | 1、支持≥4 路千兆网口输出。 2、带载≥230 万像素。 3、支持多设备拼接级联，严格同步。 4、支持 HDCP1.4 解码功能。 | 2 | 台 |
| 4 | LED 显示屏配 套钢结构与 包边 | 主框架采用：角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨 胀螺钉和辅材。含大屏黑钛不锈钢包边。 | 1 | 项 |
| 5 | 辅材 | 含电源线、电源时序器、网线、接头、面板、扎带、标 签等辅材，包安装及调试。 | 1 | 项 |
|  | 报价总合计人民币（大写） 元（￥ （小写） 元）。 |

报价人(全称并加盖公章)：

 日 期： 年 月 日

**第三章 承诺书**

致：福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司

我司承诺在贵单位组织的鼓楼区人工智能产业加速中心公共服务平台项目LED 显示屏采购中，所报总价采购的产品满足或高于采购项目各项技术规格指标及相关项目要求，报价包含产品安装等服务。如果中标，若采购的产品无法满足招标公告中的各项技术规格指标及相关项目要求，我司将根据招标人要求无偿整改到位。

特此承诺！

报价人(全称并加盖公章)：

 日 期： 年 月 日

**第四章 相关证明材料**

1、企业法定代表人身份证复印件（加盖公章）

2、法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）

3、其他相关材料（加盖公章）

**1、企业法定代表人身份证复印件**

（注：企业法定代表人身份证复印件须加盖报价人公章，并注明复印件与原件一致。）

**2、法人营业执照（副本）复印件**

(注：法人营业执照提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

**3、其他相关材料**

例如：近三年经营活动没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）

福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司

2024年 11月5日