附表2 玻璃仪器检定清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 单标线容量瓶 | 5mL | 2 | 需检定 |
| 2 | 单标线容量瓶 | 10mL | 2 | 需检定 |
| 3 | 单标线容量瓶 | 25mL | 7 | 需检定 |
| 4 | 单标线容量瓶 | 50mL | 2 | 需检定 |
| 5 | 单标线容量瓶 | 100mL | 3 | 需检定 |
| 6 | 单标线容量瓶 | 250mL | 11 | 需检定 |
| 7 | 单标线容量瓶 | 1000mL | 4 | 需检定 |
| 8 | 单标线吸量管 | 1mL | 2 | 需检定 |
| 9 | 单标线吸量管 | 2mL | 2 | 需检定 |
| 10 | 单标线吸量管 | 5mL | 3 | 需检定 |
| 11 | 单标线吸量管 | 10mL | 12 | 需检定 |
| 12 | 单标线吸量管 | 20mL | 2 | 需检定 |
| 13 | 单标线吸量管 | 25mL | 2 | 需检定 |
| 14 | 单标线吸量管 | 50mL | 2 | 需检定 |
| 15 | 单标线吸量管 | 100mL | 2 | 需检定 |
| 16 | 分度吸量管 | 1mL | 9 | 需检定 |
| 17 | 分度吸量管 | 2mL | 5 | 需检定 |
| 18 | 分度吸量管 | 5mL | 7 | 需检定 |
| 19 | 分度吸量管 | 10mL | 7 | 需检定 |
| 20 | 酸式滴定管 | 25mL | 2 | 需检定 |
| 21 | 酸式滴定管 | 50mL | 2 | 需检定 |
| 22 | 精密玻璃水银温度计（-25～50）℃ | 最小分度值：0.2℃ | 4 | 需检定 |
| 23 | 表面水温计 | 最小分度值：0.2℃ | 1 | 需检定 |
| 24 | 微量滴定管 | 5mL | 2 | 需检定 |
| 合计个数： | 97 |