**福建省福州延安中学消防设施维修更换采购项目**

**采购一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 细项 | 品目名称 | 货物参数 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 | 消防设备 | 一、需求说明：  1、对延安中学消控室主机、消防广播、疏散指示灯系统及地下室报警设备故障进行整改修复。  2、对损坏的部分消防设备进行排查更换。  3、对本次更换的设备提供不少于一年的设备维护和保修，对本次更换的设备在必要时进行定期维护和修理，一年内本次更换的设备如果出现非人为损坏，需无条件免费更换。  二、具体物料需求及参数   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 材料名称 | 物料参数 | 单位 | 预估数量 | | 1 | 安全出口指示灯 左向安全出口 单面（带蓄电池） | LED-220V | 只 | 60至70 | | 2 | 安全出口指示灯 右向安全出口 单面（带蓄电池） | LED-220V | 只 | 50至60 | | 3 | 安全出口指示灯 安全出口 单面（带蓄电池） | LED-220V | 只 | 35至45 | | 4 | 应急照明灯 | M-ZFZD-E5W | 只 | 75至85 | | 5 | 消控室火灾自动报警控制器蓄电池 | DC-12V-7.5A | 只 | 5至10 | | 6 | 感烟探测器 | JBF-4101 | 只 | 45至55 | | 7 | 声光警报器 | JBF-4372E | 只 | 5至10 | | 8 | 感温探测器 | JBF-4110 | 只 | 5 | | 9 | 手动报警按钮 | JBF-4121 | 只 | 5至15 | | 10 | 消火栓按钮更换 | JBF-4123 | 只 | 65至75 | | 11 | 消火栓按钮直启消防泵线ZCNH-KV2\*1.5 | ZCNH-KV2\*1.5 | m | 600至620米 | | 1年 | 41000 | 41000 |
| 注：  1、合同应在成交通知书发出之日起30日内签订。  2、付款方式：服务期内按单次服务据实结算，单次服务结束后成交人提供机打专用发票，采购人将在60天内通过对公转账一次性付清单次服务费用。  3、成交供应商要严格按采购要求供货，若出现未按采购要求供货将立即终止采购合同并退货。 | | | | | | |