|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **福州市钱塘小学湖前校区课桌椅** | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **备选品牌** | **规格及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** |
| 1 | 课桌椅 | 跨越鸿、育佳、焦点 | **课桌尺寸：1200mm\*430mm\*760mm**  **1.桌面尺寸：**1200mm\*430mm\*18mm，采用ABS塑料一级新料一体射出成型，耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂，不得采用回收料生产，增加舒适度，四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手，表面得需有细纹咬花，不得有反光现象，组合设计，面板底部有強化承重之设计，镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐，尺寸规格为15mm\*30mm\*1.0mm方管，由螺丝锁定于面板底部。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离）  **2.桌斗要求：**采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，外径尺寸：610mm\*420mm\*160 mm，内径尺寸：454mm\*380\*150mm。功能：书箱底部有42个排气槽缝之设计，书箱外面带有2条波浪筋设计，增加美观度、硬度性，书箱前端带有凹形笔槽规格尺寸450mm\*55mm，笔槽左右两端并需各有一排气小孔设计，书箱左右两侧带有挂钩设计，尺寸：60mm\*27mm，左右挂钩不得采用螺丝锁附方式配置挂钩，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重，四周完全不得有毛边，不刮手，不得采用回收料生产。（外观尺寸偏差范围允许±5mm,材料厚度不允许负偏离）  **3.凳面尺寸；**采用PP塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产，凳子座垫390mm\*280mm\*420mm，质量要求；耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠背及坐垫带有弧形及透气孔设计，使其免于侧弯、透气，根据学生脊椎和人体曲线造型设计。（外观尺寸偏差范围允许±5mm,材料厚度不允许负偏离）  4**.桌椅钢支架：**桌子立柱为30mm\*60mm\*1.2椭圆管，增加课桌牢固性、耐用性，防止松动。桌脚上管采用20mm\*50mm\*1.2mm国标优质椭圆管。采用防止退螺丝固定。钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，脚套：PP塑料材质，耐磨稳固。桌篮：框架采用16mm圆管和4号钢筋，篮内采用优质钢筋制作  **5.**要求；钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经 200 度高温粉体烤漆,产品长期使用也不能产生剥漆的现象。  1）、提供2021年国家质量监督检验中心出具的**螺帽**委托抽检（抽样基数≥50件）报告：检验依据：参照GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999检验项目包含而不限于：外观性能要求【金属件（电镀层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS法）≥1000h（镀层本身的耐腐蚀等级10级、镀层对基体的保护等级10级）；  2）、提供2021年国家质量监督检验中心出具的**螺杆**委托抽检（抽样基数≥50件）报告：检验依据：参照GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999检验项目包含而不限于：外观性能要求【金属件（电镀层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS法）≥1000h（镀层本身的耐腐蚀等级10级、镀层对基体的保护等级10级）； 3）、提供2021年国家质量监督检验中心出具的**自攻螺丝**委托抽检（抽样基数≥50件）报告：检验依据：参照GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999检验项目包含而不限于：外观性能要求【金属件（电镀层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS法）≥1000h（镀层本身的耐腐蚀等级10级、镀层对基体的保护等级10级）； 上述产品保修期10年。 | 套 | 90 | 820 | 73800 |
| **合计(人民币）大写：柒万叁仟捌佰元整** | | | | | | | **73800** |