附件1

报价一览表

货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1 | 服装柜 | 福州 | 品牌：育才  规格：≧800\*500\*2000mm  1、基材：采用≧18MM优质杉木芯生态板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。  2、五金配件：采用优质缓冲液压铰链。采用精巧联接工艺，结构坚固，开启灵活轻便，各部位安装结构严密牢固可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象。 | 1套 | 3104 | 3104 |
| 2 | 服装吊柜 | 品牌：育才  规格：≧800\*500\*800mm  1、基材：采用≧18MM优质杉木芯生态板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。  2、五金配件：采用优质缓冲液压铰链。采用精巧联接工艺，结构坚固，开启灵活轻便，各部位安装结构严密牢固可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象。  3、柜体配置加固铝合金挂架，采用53mm\*17mm一次性挤压成型铝合金制作（详见附图），铝材内抽芯两个圆形加强筋可固定螺丝，正面有卡槽内置环保塑胶与铝合金面齐平，铝材厚度1.2mm；铝管抗盐雾检测符合国家标准（提供省级及以上权威检测部门抽样检测报告复印件，报告必须提供二维码扫描辨别真伪体现抗盐雾检测），投标时提供符合招标文件要求的53mm\*17mm\*1.2mm异形铝管及内置环保塑胶小样。 | 7套 | 863 | 6041 |
| 3 | 舞蹈室照明系统 | 品牌：育才  规格：≧600mm(长）\*70mm（宽）\*40（高）mm  LED灯，额定功率≧18W | 12盏 | 271 | 3252 |
| 4 | 舞蹈镜 | 品牌：育才  1、 基材：采用5厘优质玻璃，具有抗风压性，寒暑性，冲击性。  2、 磨边处理。 | 18平 | 349 | 6282 |
| 5 | 镜帘 | 品牌：育才  1、遮光水晶绒，阻燃B1级；  2、垂感，肌理感强；飘逸、层次感强；  3、配件：罗马杆。 | 18平 | 281 | 5058 |
| 6 | 舞蹈把杆 | 品牌：育才  1、把杆采用优质松木，光滑，不易老化，性能变化小，材质坚韧，耐用性强；  2、把杆外表清漆养护，弹性好，承重力强，经久耐用。  3、支架外部由电镀喷绘，防锈耐磨，美观 | 9米 | 281 | 2529 |
| 7 | 音乐舞蹈格栅 | 品牌：育才  规格：70\*50\*50MM铝管，电解高密度涂层，采用三滚三涂工艺，局部采用石膏板齐平。铝管抗盐雾检测符合国家标准 | 150平 | 271 | 40650 |
| 8 | 图书架 | 规格：≧800\*400\*2000mm  1、 基材：采用E1级优质生态板，符合环保标准，质地坚硬、耐磨、耐热、防火与耐酸性。板内基材为杉木芯生态板，厚度均≧18mm。  2、 饰面：采用环保型杉木芯生态板双饰面板制作。  3、 封边：采用2.0mmPVC封边，用热溶胶经202度高温压制而成，可有效防止水气侵入  4、 配件：采用优质三合一五金件。所有五金配件均达到国家标准。 | 3组 | 3492 | 10476 |
| 9 | 多功能阅读室方几 | 品牌：育才  600\*600MM，1基材：采用优质E1级松木，经防虫、防腐、防霉等化学处理。  2、五金配件：采用优质三合一五金件。开启灵活轻便，各部位安装结构严密牢固可靠、平稳，无松动、倾斜、摇晃等现象。 | 5个 | 436 | 2180 |
| 10 | 学生异型阅读椅 | 品牌：育才  规格：640\*620\*700MM1、饰面：采用优质麻布，手感柔和。  2、海绵：采用高密度海绵，回弹性好。  3、框架：采用优质实木框架打造，结构牢固。  4．美观大方，款式新颖。 | 5个 | 1164 | 5820 |
| 11 | 多功能阅读室格栅 | 品牌：育才  规格：70\*50\*50MM铝管，电解高密度涂层，采用三滚三涂工艺，局部采用石膏板齐平。铝管抗盐雾检测符合国家标准 | 30平 | 271 | 8130 |
| 12 | 手绘油画 | 品牌：育才  30\*40MM，画芯材质: 油画布，装裱方式: 实木框 | 7张 | 446 | 3122 |
| 报价总价（大写） | | | 人民币玖万陆仟陆佰肆拾肆元 | | 小写：96644 | | |