附件1

# 投标一览表

货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/  技术指标 | 数量 | 单价  (元) | 总价  (元) |
| 1 | 1 | 课桌椅 | 跨越鸿 | 江西省抚州市 | KYH-057 | 150套 | 786 | 117900 |
| 投标总价（大写） | | | 人民币壹拾壹万柒仟玖佰元整 | | | | 小写：¥117900.00 | |

附件2

# 货物说明一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 1 | 品目号 | 1 | 货物名称 | 课桌椅 | 型号规格 | 跨越鸿KYH-057 | 数量 | 150套 |
| **课桌尺寸：1200mm\*430mm\*760mm**  **1.桌面尺寸：**1200mm\*430mm\*18mm，采用ABS塑料一级新料一体射出成型，耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不会破裂，不会采用回收料生产，增加舒适度，四周及底部完全不会有毛边，倒圆角，不刮手，表面有细纹咬花，不会有反光现象，组合设计，面板底部有強化承重之设计，镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐，尺寸规格为15mm\*30mm\*1.0mm方管，由螺丝锁定于面板底部。  **2.桌斗：**采用PP塑料一级新料一体射出成型，不会采用回收料生产，外径尺寸：610mm\*420mm\*160 mm，内径尺寸：454mm\*380\*150mm。功能：书箱底部有42个排气槽缝之设计，书箱外面带有2条波浪筋设计，增加美观度、硬度性，书箱前端带有凹形笔槽规格尺寸450mm\*55mm，笔槽左右两端并各有一排气小孔设计，书箱左右两侧带有挂钩设计，尺寸：60mm\*27mm，左右挂钩不会采用螺丝锁附方式配置挂钩，在静止状态下可以承载10KG的挂物承重，四周完全不会有毛边，不刮手，不会采用回收料生产。  **3.凳面尺寸；**采用PP塑料一级新料一体射出成型，不会采用回收料生产，凳子座垫390mm\*280mm\*420mm，质量要求；耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠背及坐垫带有弧形及透气孔设计，使其免于侧弯、透气，根据学生脊椎和人体曲线造型设计。  **4.桌椅钢支架：**桌子立柱为30mm\*60mm\*1.2椭圆管，增加课桌牢固性、耐用性，防止松动。桌脚上管采用20mm\*50mm\*1.2mm国标优质椭圆管。采用防止退螺丝固定。钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，脚套：PP塑料材质，耐磨稳固。桌篮：框架采用16mm圆管和4号钢筋，篮内采用优质钢筋制作  **5.要求；**钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经 200 度高温粉体烤漆,产品长期使用也不会产生剥漆的现象。  1）、提供2021年国家质量监督检验中心出具的**螺帽**委托抽检（抽样基数80件）报告：检验依据：参照GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999检验项目包含：外观性能要求【金属件（电镀层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS法）1080h（镀层本身的耐腐蚀等级10级、镀层对基体的保护等级10级）；  2）、提供2021年国家质量监督检验中心出具的**螺杆**委托抽检（抽样基数90件）报告：检验依据：参照GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999检验项目包含：外观性能要求【金属件（电镀层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS法）1080h（镀层本身的耐腐蚀等级10级、镀层对基体的保护等级10级）；  3）、提供2021年国家质量监督检验中心出具的**自攻螺丝**委托抽检（抽样基数70件）报告：检验依据：参照GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999检验项目包含：外观性能要求【金属件（电镀层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS法）1080h（镀层本身的耐腐蚀等级10级、镀层对基体的保护等级10级）； 上述产品保修期10年。 | | | | | | | | | |