 福州市生态环境局

榕鼓环评〔2026〕003号
关于福建宏其检测科技有限责任公司环境检测实验室搬迁项目环境影响报告表的审批意见

福建宏其检测科技有限责任公司:

你公司报送的《福建宏其检测科技有限责任公司环境检测实验室搬迁项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

由于租赁合同到期，企业计划搬迁至软件园D区35号楼。

根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控、挥发性有机物污染防治相关政策、《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》等要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

水污染防治。实验废水经污水处理设施处理后，与经化粪池处理达标后的生活污水，纳入福州市祥坂污水处理厂处理。

（二）大气污染防治。本项目无机和有机前处理、试剂配制、实验分析过程均在通风橱进行，在气相色谱仪、原子吸收光谱仪、ICP-MS 仪器排放口布设顶部集气罩，以及药品间试剂柜顶部布设排气管，废气经通风橱、集气罩、排气管道收集后，采用负压抽风系统由密闭管道引入15m高排气筒排放（DA001）。
（三）噪声污染防治。利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；产噪设备设置减震基础；在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

（四）固体废物污染防治。废包装材料暂存于一般固废暂存间，外售物资回收公司回收处理；报废仪器及配件、纯水机废滤芯暂存于一般固废暂存间，由仪器销售商回收。废样品暂存于一般固体废物暂存间，委托具备处置资质的单位定期清运处置。实验废液、清洗废液（实验器皿的第1遍清洗废水）、废样品（检测后样品）、化学品包装物及沾有试剂的废弃耗材、过期和失效试剂、污泥等危险废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

（五）环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

（一）污染物排放标准

1.废水。废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1、表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。

2.废气。硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准及企业边界监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃的无组织排放废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1相关标准。

3.固体废物。一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2021年11月30日）。

4.噪声。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

(二)主要污染物允许排放总量

项目建成后，主要污染物排放总量控制要求:非甲烷总烃≤0.004625t/a。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局
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