附件

福州市鼓楼区妇幼保健院消防设施

修缮改造项目施工要求

本单位属于基层医疗机构，功能为医院，属于人员密集场所，针对场所特殊性，本次维修需满足《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑防火通用规范》和《消防设施通用规范》等规范和标准文件要求。具体要求如下。

消防栓系统

不改变原建筑消防设计前提下，通过物业消防总管接水至本院6个消防栓，确保6个消防栓系统能正常使用，无渗漏且符合相关标准。要求：1、公共区域不得有裸露管线。消防水管可从吊顶走线，从消防栓背面房间接入消防栓。2、更换原有消防栓门及配件。

喷淋系统

在不改变建筑消防设计前提下，将本院原有喷淋系统接入物业喷淋总管，确保能正常使用且无渗漏。要求：检查原有喷淋系统和喷淋头，异常部分需进行更换。

火灾自动报警系统

现场设置区域火灾报警控制器，针对场所内火灾报警监视设备，可以进行单独控制，不改变原建筑消防设计，满足规范要求。要求：1、消防广播和电话能正常使用；2、检测并更换原有不能正常使用的烟感设备，确保能正常使用。

防排烟系统

对原有排烟、送风设施进行检测、修复，确保能正常使用。

其他要求

本次报价为包干价，含设备进出场费。

针对该场所已装修完成并投入使用，施工存在破坏需进行修复，本次报价需包含破坏修复费用。

3、项目质保期为一年。

4、潜在供应商应在福建省内注册登记，并具有独立法人资格，具备有消防工程二级以上资质企业和《施工企业安全生产许可证》。
