**正本**

**鼓楼区软件园D区配套宿舍项目安装纱窗**

**及晾衣架设施采购**

**报价文件**

**报价人名称 （盖章）：**

**日 期 ：**

**目 录**

[第一章 报 价 书 1](#_Toc27686)

[第二章 鼓楼区软件园D区配套宿舍项目](#_Toc32416)

[安装纱窗及晾衣架设施采购一览表 1](#_Toc32416)

[第三章 承诺书 1](#_Toc32096)

[第四章 相关证明材料 1](#_Toc28960)

[1、企业法定代表人身份证复印件 1](#_Toc16679)

[2、法人营业执照（副本）复印件 2](#_Toc29804)

[3、其他相关材料 3](#_Toc16642)

1. **报价书**

致：福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司

根据贵方鼓楼区软件园D区配套宿舍项目安装纱窗及晾衣架设施采购一览表采购需求，本公司决定作为报价人参与报价，并提交下述报价文件：

1、服务报价一览表；

2、承诺书；

3、企业法定代表人身份证复印件；

4、法人营业执照（副本）复印件；

5、其他相关材料。

报价人宣布同意如下：

1.报价人已详细阅知采购人询价文件，将自行承担因对询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守询价文件的全部要求，所提交的材料均为真实、准确、完整。

3.本报价文件自报价日起报价有效期为3个月。

联系人： 联系电话：

法定代表人签章：

报价人(全称并加盖公章)：

日 期： 年 月 日

**第二章** **鼓楼区软件园D区配套宿舍项目安装纱窗及晾衣架设施采购报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 纱窗 | 1、材质要求  - 型材：铝合金喷塑，外框27mm×29mm（壁厚≥0.6mm），内框27mm×20mm（壁厚≥0.6mm），连接角码为铝合金+白钢螺丝。  - 纱网：0.5mm厚304不锈钢圆孔网（13目），抗拉强度≥157N/mm²，屈服强度≥108N/mm²，需压纱工艺+塑条固定+铝扣条。  - 五金件：可拆卸铝合金合页（内径≥5.2mm，壁厚≥1.2mm），锌合金锁具，固定螺丝为镀锌带磁吸设计。  2. 结构要求  - 类型：三叠式推拉纱窗，单扇面积≤1.2m²，推拉顺畅无卡顿，密封胶条需耐候性良好。  - 固定方式：自钻钉固定不少于6个/扇，纱网四边压条固定，确保无松动、无异响。  3、性能要求  - 抗风压性能≥1.5kPa，水密性≥3级，气密性≥4级，隔音性能≥35dB。  - 纱网需防蚊虫、耐腐蚀，使用寿命≥5年，质保期1年。   1. 尺寸   长（1.45m-1.52m）×宽（0.5m-0.68m）×228套（具体以实物为准）  5、样式详见附件2 | 228 | 套  （个） |
| 2 | 晾衣绳 | 1. 材质要求   -尼龙钢丝绳（外层尼龙+内层钢丝），直径≥8mm，每套长度20m，抗拉强度≥50kg。   1. 固定方式   -膨胀螺丝锚固于屋面梁上，间距≤80cm，需热镀锌钢丝绳卡头固定，无晃动、无磨损。   1. 安装要求   - 晾衣绳与钢丝绳卡头连接处需刷防锈漆两遍，整体质保期1年。   1. 数量   每套房屋2条，每条10米，合计102套  5、样式详见附件2 | 102 | 套 |
| 3 | 不锈钢晾衣架 | 1. 数量   每栋楼3个，共9个，材质为304不锈钢，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂。   1. 结构   长方形：长2.8m、宽2.3m，距地面1.8米，每米承重≥15㎏，顶部需加装防风挂钩。   1. 配件   内置挂衣孔≥20个，配套不锈钢夹子≥8个，PP材质衣架≥20个。   1. 安装要求   屋面需预埋混凝土基础墩（C30标号，尺寸200mm×200mm×200mm），每个凉衣架立柱4个，垂直度误差≤3mm。  5、样式详见附件2 | 9 | 套 |
|  | 报价总合计人民币（大写） 元（￥ （小写） 元）。 | | | |

报价人(全称并加盖公章)：

日 期： 年 月 日

**第三章 承诺书**

致：福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司

我司承诺在贵单位组织的鼓楼区软件园D区配套宿舍项目安装纱窗及晾衣架设施采购中，所报总价采购的产品满足或高于采购项目各项技术规格指标及相关项目要求，报价包含产品安装等服务。如果中标，若采购的产品无法满足招标公告中的各项技术规格指标及相关项目要求，我司将根据招标人要求无偿整改到位。

特此承诺！

报价人(全称并加盖公章)：

日 期： 年 月 日

**第四章 相关证明材料**

1、企业法定代表人身份证复印件（加盖公章）

2、法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）

**1、企业法定代表人身份证复印件**

（注：企业法定代表人身份证复印件须加盖报价人公章，并注明复印件与原件一致。）

**2、法人营业执照（副本）复印件**

(注：法人营业执照提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司

2025年 6 月 日